**Configurar Switches para administración remota**

Después de configurar Líneas VTY:

S11>enable

S11#configure terminal

S11(config)#interface vlan 10 //si no hay ninguna vlan en el switch se utiliza la vlan 1

S11(config-if)#ip address 172.16.0.62 255.255.255.192 //una ip dentro de la vlan elegida, aunque existan varias vlan en el switch solo se necesita configurar 1

S11(config-if)#no shutdown

S11(config-if)#exit

S11(config)#ip default-gateway 172.16.0.1 //debemos asignarle un Gateway válido

S11(config)#do write memory